(module OWN_KF141V-P4 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference >NAME (at -10.16 1.27 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.1016)) (justify left))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.59 -8.08) (end -11.59 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -11.59 -8.08) (end -9.09 -8.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.09 -8.08) (end -6.55 -8.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.55 -8.08) (end -4.01 -8.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.01 -8.08) (end -1.47 -8.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.47 2.42) (end -4.01 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.01 2.42) (end -6.55 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.55 2.42) (end -9.09 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.09 2.42) (end -11.59 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.09 -8.08) (end -9.09 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.55 -8.08) (end -6.55 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.01 -8.08) (end -4.01 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.47 -8.08) (end -1.47 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.07 -8.08) (end 1.07 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.43 -8.08) (end 1.07 -8.08) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.43 2.42) (end 1.07 2.42) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad P$101 thru_hole oval (at -7.62 0 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$102 thru_hole oval (at -5.08 0 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$103 thru_hole oval (at -2.54 0 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$104 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$201 thru_hole oval (at -7.62 -5.08 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$202 thru_hole oval (at -5.08 -5.08 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$203 thru_hole oval (at -2.54 -5.08 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$204 thru_hole oval (at 0 -5.08 90) (size 3.016 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
